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A continuación se presentan las Figuras 10-16; 10-19; 10-20; 10-21; 10-22; 10-23; 10-24; 10-25; 10-26 y 10-27 de Manual del Ingeniero Químico 5ta Edición, Perry y Chilton (1982).
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