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1) Para el circuito de la figura identificar:

a)Todos los nodos

b)Todos los nodos esenciales


c)Todas las ramas

d)Todas las ramas esenciales


e)Todas las mallas

f)Dos lazos que no sean mallas
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a)    ¿Cuántas partes distintas tiene el circuito que se muestra en la figura?

b)
¿Cuántos nodos?

c)
¿Cuántas ecuaciones de corriente independientes se pueden escribir?

d)
¿Cuántas ramas hay?

e)
¿Cuántas ramas hay con corriente desconocida?

f)
¿Cuántas ecuaciones deben escribirse utilizando la ley para el voltaje?
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g)
Suponga que se unen los nodos inferiores de cada parte del circuito a través de un solo conductor.  Repita los cálculos de (a) a (f).

RESPUESTA: (a) 2; (b) 5; (c) 3; (d) 7; (e) 6; (f) 3; (g) 1, 4, 3, 7, 6, 3.
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Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar v0 en el circuito de la figura P4.2
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Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar v1 y v2 en el circuito de la figura P4.5
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Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar la potencia total disipada en el circuito de la figura P4.8.
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Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar v1 y la potencia desarrollada por la fuente de 60 V en el circuito de la figura P4.11.
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Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar v0 en el circuito de la figura P4.15.

a) Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar la potencia disipada en el  resistor de 2  en el circuito de la figura P4.17.
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Encontrar la potencia suministrada por la fuente de 230 V.

a) Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar la potencia total desarrollada en el circuito de la figura P4.20.
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Verificar la respuesta encontrando la potencia total absorbida en el circuito.

8) [image: image10.png]


Usar el método de las tensiones de nodos para encontrar la potencia desarrollada en el circuito por el generador de 60 V en el circuito de la figura P4.25.

a) Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar las corrientes de ramas ia, ib e ic en el circuito de la figura P4.27.
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Repetir el punto (a) si se invierte la polaridad de la fuente de 64 V.
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Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar la potencia disipada en el circuito de la figura P4.30.
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Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar la potencia entregada por la fuente dependiente de tensión en el circuito de la figura P4.35.

a) Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar ien el circuito de la figura P4.37.

b) Encontrar la potencia entregada por la fuente independiente de corriente.
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Encontrar la potencia entregada por la fuente dependiente de tensión.
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Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar la potencia en el resistor de 5  en el circuito de la figura P4.40.
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Usar el método de las corrientes de mallas para encontrar la potencia entregada por la fuente dependiente de tensión en el circuito de la figura P4.42.

a) Hallar la corriente de rama ia, ib, ic, id, e ie para el circuito de la figura P4.46.
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Verificar la respuesta demostrando que la potencia total generada iguala a la potencia disipada.

13) [image: image18.png]


La fuente de corriente variable en el circuito de la figura P4.49 es ajustada para que la potencia entregada por la fuente de 4 A sea igual a cero. Encontrar el valor de la corriente.

a) Use una serie de transformaciones de fuentes para encontrar i0 en el circuito de la figura P4.52.
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Verificar su solución usando el método de las corrientes de malla.

a) Encontrar la corriente en la el resistor de 10K haciendo una sucesión de transformaciones apropiadas de fuentes en el circuito de la figura P4.53.
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[image: image21.png]Usando el resultado obtenido en la parte (a) halle la potencia entregada por la fuente de 100 V.

RESULTADOS

	3
	50 V
	4
	V1 = 100      V2 = 50
	5
	1816 W

	6
	V1=20 V    P=180 W
	7
	V0 = 3,2 V
	8
	a) 1,25 kW  

b) 21,85 kW

	9
	a) 8,8 kW 

b) 8,8 kW
	10
	1,085 kW
	11
	Ia=  9,8 A,     ib= -0,2 A 

ic= -10 A   

	12
	740 W
	13
	2,016 kW
	14
	a)-5,2 mA        b) 0,2 W

c) 2,912 mW

	15
	180 W
	16
	530 W
	17
	a) –7A, -8A, 8A, 10A, 18A

b) PG=PD=2,92 kW

	18
	10,8 A
	19
	1 A
	20
	a) 4 mA

b) 0,66 W
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